安全生产操作规程培训考试试卷

姓名： 分数：

一、选择题（20题，每题3分）

1.车辆在装运易燃易爆危险货物时，应使用（ ）防护衬垫。

A.木板或橡胶板 B.铁板 C.铜板

2.盛装过危险货物的空容器，未经清洗、消毒处理的，必须按（ ）条件办理托运。

A.原装货物 B.普通货物 C.原装货物或普通货物

3.道路危险货物运输车辆应按装卸作业的有关安全规定驶入装卸作业区，并将车辆停放在（ ），不准堵塞安全通道。停靠货垛时，应听从作业区指挥人员的指挥，车辆与货垛之间留有安全距离。

A.低洼处 B.任意地方 C.容易驶离作业现场的方位上

4.装载货物时，高出栏板的最上一层包装件，堆码应从车厢两面向内错位骑缝，超出车厢前挡板的部分不得大于包装件高度的( )

A.1/2 B.1/3 C.1/4

5.装运高出栏板的货物，装车后，必须用绳索搁扎牢固，易滑动的包装件，需用两块苦布覆盖货物时，前苦布应压在后苦布上，且中间接缝处须有大于（ ）的重叠覆盖。

A.10厘米 B.15厘米 C.5厘米

6.装卸爆炸品、有机过氧化物、剧毒品时，装卸机具应按小于额定负荷的（ ）使用。

A.90% B.100% C.75%

7.装卸加入稳定剂的危险货物时，若包装物变形、发热等异常现象，应( )

A.继续装卸 B.拒绝装卸 C.商量装卸

8.装运液化石油气的罐车，当罐车内温度达到( )时，应采取遮阳或罐外冷水降温措施。

A.30℃ B.40℃ C.50℃

1. 装载易燃液体罐车必须配备不少于( )个与所装载液体危险货物相适应的灭火器或有效的灭火设施.

A.1 B.4 C.2

10.罐车装卸时，现场人员应站在( )处，密切注视进料情况，防止货物溢出。

A.上风 B.下风 C.上风下风均可

11.各种易燃气体压力罐车装卸时，应检查管道接头、仪表、泄压阀等安全装置的情况良好，并接通( )装置。

A.导除静电 B.电路 C.油路

12.集装箱装箱作业前应进行检查，确认集装箱技术状态良好并清扫干净，应（ ）

A.去除无关标志、标记和标识

B.先装普货再装危货

C.先装危货再装普货

13.液化石油气装卸作业前应接好（ ），以保障作业安全。

A.灯光 B.导除静电装置 C.喇叭

14.装卸危险货物过程中，需要移动车辆，应先( )，在保证安全的情况下，才能移动。

A.进食 B.休息 C.关上车厢门或拦板

15.散装煤焦油沥青在高温季节应在( )时间段进行运输装卸作业。

A.中午 B.早晚 C.吃饭

16.装运腐蚀性物质的车厢和装卸工具不得沾有（ ）

A.玻璃磕 B.砂土 C.氧化性物质

17.装卸人员在装卸危险货物时，发现有包装破损的危险化物，应（ ）

A.继续装运 B.拒绝装运 C.商量装运

18.装卸易燃易爆危险货物的作业场所应有( )和避雷装置。

A.加温 B.防静电 C.冷却

19.装卸电石时，不宣在( )环境下作业。

A.高温 B.夜晚 C.潮湿

20.道路危险货物装卸完毕后，作业现场应（ ）

A.保持原样 B.清扫干净 C.加大照明

二、判断题（20题，每题2分。）

1、装卸氧化性物质或有机过氧化物时，应根据装卸工具和场地的操作规程，防止货物剧烈震动、磨擦。（ ）

2.为方便随时移车，装卸危险货物时车辆发动机必须始终保持运转状态。（ ）

3.为保证照明，道路危险货物装卸场所的照明灯具一般选用较大瓦数的白炽灯。（ ）

4.卸完汽油的油罐车，可以动火修理。（ ）

5.凡重复使用的包装，所装货物必须与原装货物无抵触。（ ）

6.不具备防雨雪条件的车辆和场所，不准进行遇水放出易燃气体的危险货物运输作。（ ）

7.被危险货物污染过的车辆和工具必须洗刷消毒。（ ）

8.装卸易数漏、易飞扬的散装粉状危险货物时，应用苦布垫盖，必要时酒水润湿后方可装卸。（ ）

9.装卸爆炸品应轻拿轻放，严防跌落、摔碰、撞击、拖拉、翻滚、投掷和倒置等。（ ）

10.装运氧气瓶应横向放置平稳，气瓶头部朝向一方，最上一层超过栏板高度时应搁扎牢固。（ ）

11.新液化气体罐车或检修后首次充装的罐车，允许直接充装，但需特别谨慎。（ ）

12.装运易燃液体的新罐车，可以不配备静电导除装置。（ ）

13.车辆停靠货垛时，应听从作业区指挥人员的指挥，待装、待卸车辆与装卸货物的车辆应保持足够的安全距离，不准堵塞安全通道。（ ）

14.在装卸毒性物质时，装卸管理人员不能在货物上坐卧、休息，不能用衣袖擦汗。（ ）

15.装卸氧化性物质和有机过氧化物时，车厢内不得有任何酸类及煤屑、木屑、硫磺、磷等可燃物的残留物，车厢必须干净。（ ）

16.装卸液化石油气时，驾驶人员可以随意启动车辆。（ ）

17.装卸爆炸品时，严禁使用会产生火花的工具、机具。（ ）

18.危险货物装卸作业和一般货物装卸作业的要求完全相同。（ ）

19.安全装卸是指装卸管理人员仅把货物按规定数量进行装卸。（ ）

20.气瓶卸货时，不得溜放或摔揽。（ ）