**岗位职责与安全操作规程培训试题**

姓名： 分数：

一、填空题 （60分 每空2分）

1、新工、转岗、复岗等人员必须经过 安全教育培训，清楚生产现场的 和 ，树立和提高安全意识，熟练掌握本岗位 ，未经 不准单独上岗操作。

2、对设备进行检修、进入设备内部检查时应避免 造成人员伤害，必须理解紧停开关仅是切断 电源，为确保安全起见，应该切断 电源，将 ， ，并将现场控制盒打至 位置，或断开 。

3、工作前，应按所用 和有关规定佩戴 ，并检查所用的工器具是否 。

4、岗位人员应清楚 ，掌握本岗位的 、正确的

顺序、 方法、 的紧急处理等岗位基本安全操作技能。

5、皮带启动不起来或打滑时，严禁用 等办法处理，设备在运转时，严禁 。

6、日常巡检发现问题，需停机处理时，应先与 联系，紧急情况下现场急停，停机后，办理停电手续将转换开关至现场位置并挂上

牌，方可处理问题，并及时通知当班调度；

1. 工作中注意周围环境及自身安全，以防止因挥动工具而造成

伤害，出现异常情况，需要 的作业应报告班长或值班领导，不要单独作业，注意协调、配合，实行安全联保、互保，确保安全。

8、机器在运转时，禁止进行 等工作，调试机械设备时，禁止 和 ；

9、交班者在交班前应对所负责 进行全面彻底检查，发现问题 ，除特殊情况外，一般不把隐患和问题留给下班，如确须延续到下一班处理的问题，要向接班者交待清楚，并提请接班者注意，并积极提出处理意见。

二、判断题（10分 每空2分）

1、特种设备操作人员,不需经有关部门考核合格,取得资格证,方准上岗操作, 可进行特种作业。 （ ）

2、启动设备之前进行检查和确认，并与有关人员联系后，在条件允许的情况，方可启动设备。 （ ）

3、设备检修时可直接操作检修作业，不需要悬挂警示标识。 （ ）

4、电气设备要防止漏电，检查是否接地或接零。 （ ）

5、超过2米以上搭架子时如果有跳板可以不系安全带。 （ ）

三、选择题（共30分 每空6分）

1、停电检修作业时，确定停电的依据是（ ）

A.电源开关已拉开 B.电源指示灯燃灭

C.电流表的指示为零 D.合格的验电器试验无电

2、从业人员应当接受 （ ），掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

A、 安全生产教育 B、安全生产培训

C、安全生产教育和培训 D、安全生产技能训练

3、（ ）属于违章操作。

A．忽视警告，冒险进入危险区域

B. 按照规定穿戴各种防护用品

C. 发现设备安全防护装置缺损，向上级反映

4、（ ），应使用安全帽。

A.防止物体碰击头部

B.防止头发被机器缠绕

C.防止脸被碰伤

5、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经（   ）上岗。

A、考试合格       B、领导批准           C、安监部门审查**岗位职责与安全操作规程培训试题**

姓名： 部门 ： 分数：

一、填空题 （60分 每空2分）

1、新工、转岗、复岗等人员必须经过 三级 安全教育培训，清楚生产现场的 危险源 和 预防措施 ，树立和提高安全意识，熟练掌握本岗位 安全操作规程 ，未经 岗前培训并考核合格人员 不准单独上岗操作。

2、对设备进行检修、进入设备内部检查时应避免 设备的突然启动 造成人员伤害，必须理解紧停开关仅是切断 控制 电源，为确保安全起见，应该切断 设备 电源，将 开关小车拉出 ， 挂检修标识牌 ，并将现场控制盒打至 检修 位置，或断开 连接轴 。

3、工作前，应按所用 工具的需要 和有关规定佩戴 防护用品 ，并检查所用的工器具是否 齐全良好 。

4、岗位人员应清楚 岗位职责 ，掌握本岗位的 设备性能 、正确的 开停机 顺序、 检查维护 方法、 异常情况 的紧急处理等岗位基本安全操作技能。

5、皮带启动不起来或打滑时，严禁用 脚蹬、手拉、压杆子 等办法处理，设备在运转时，严禁 打扫卫生、接触运转部位 。

6、日常巡检发现问题，需停机处理时，应先与 操作员 联系，紧急情况下现场急停，停机后，办理停电手续将转换开关至现场位置并挂上 禁止合闸 牌，方可处理问题，并及时通知当班调度；

7、工作中注意周围环境及自身安全，以防止因挥动工具而造成 工具脱落、重心不稳、工件及铁屑飞溅 等伤害，出现异常情况，需要 两人以上一起 的作业应报告班长或值班领导，不要单独作业，注意协调、配合，实行安全联保、互保，确保安全。

8、机器在运转时，禁止进行 检修，清洗和拆卸零件 等工作，调试机械设备时，禁止 戴手套 和 把手放在机器旋转部位 ；

9、交班者在交班前应对所负责 岗位和设备 进行全面彻底检查，发现问题 立即处理 ，除特殊情况外，一般不把隐患和问题留给下班，如确须延续到下一班处理的问题，要向接班者交待清楚，并提请接班者注意，并积极提出处理意见。

二、判断题（10分 每空2分）

1、特种设备操作人员,不需经有关部门考核合格,取得资格证,方准上岗操作, 可进行特种作业。 （ × ）

2、启动设备之前进行检查和确认，并与有关人员联系后，在条件允许的情况，方可启动设备。 （ √ ）

3、设备检修时可直接操作检修作业，不需要悬挂警示标识。 （ × ）

4、电气设备要防止漏电，检查是否接地或接零。 （ √ ）

5、超过2米以上搭架子时如果有跳板可以不系安全带。 （ × ）

三、选择题（共30分 每空6分）

1、停电检修作业时，确定停电的依据是（ D ）

A.电源开关已拉开 B.电源指示灯燃灭

C.电流表的指示为零 D.合格的验电器试验无电

2、从业人员应当接受 （ C ），掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

A、 安全生产教育 B、安全生产培训

C、安全生产教育和培训 D、安全生产技能训练

3、（ A ）属于违章操作。

A．忽视警告，冒险进入危险区域

B. 按照规定穿戴各种防护用品

C. 发现设备安全防护装置缺损，向上级反映

4、（ A ），应使用安全帽。

A.防止物体碰击头部

B.防止头发被机器缠绕

C.防止脸被碰伤

5、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经（ A ）上岗。

A、考试合格       B、领导批准           C、安监部门审查